Evo ROM flasher
DimkaM(NedoPC group), 2023

Утилита программирует ПЗУ ZX Evolution.
В качестве параметров указываются файлы прошивок в порядке их наложения друг на друга.

Прошивка программируется с физического адреса 0 ПЗУ.

Пример:
evoflash.com zxevo.rom custom.rom
В этом случае файл custom.rom наложится поверх файла zxevo.rom.
Такая комбинация может применятся при использовании двойной конфигурации.

Мы снимаем с себя ответственность за порчу данных в ПЗУ вашего компьютера.

Если ПЗУ прошиось некорректно, либо был прошит некорректный или испорченный файл прошивки,
то можно воспользоватся сервисной конфигурацией Test&Service для восстановления прошивки ПЗУ.